Anleitung für gereinigte DPF

1.DPF einbauen.

2.Steuergeräte auslesen, Fehlerspeicher löschen.

(es dürfen keine Fehler vorhanden sein wie z.B. AGR, Glühkerzen, Turbolader usw.)

3.Motorsteuergerät (DPF-Steuergerät) Regenerierungsphase aktivieren/einleiten.(Regenerierungsfahrt)durchführen.

4.Motorsteuegerät nach DPF-regenerierung auf Zustand Neu Setzen.

5.Probefahrt machen mit ca.80-120km/h für ca. 30min.

6.Fertig

Danke und bis zum nächsten Mal

MfG AutozentrumNrw